Департамент сельского хозяйства Австралии (департамент) и Министерство добывающей

**Version 1.1**

 Требования по соответствию фумигации бромистым метилом от BMSB

промышленности Новой Зеландии (NZ MPI) предъявляют особые требования к обеспечению

эффективного проведения и проверки обработки бромистым метилом (MB) от коричневого

мраморного клопа (BMSB). Полные требования приведены в методике MB фумигации,

размещенной на веб-сайте департамента: [agriculture.gov.au/import/arrival/treatments/treatments-](https://www.agriculture.gov.au/import/arrival/treatments/treatments-fumigants)

[fumigants.](https://www.agriculture.gov.au/import/arrival/treatments/treatments-fumigants)

Ниже приводится краткое изложение основных требований по соответствию.

 **Товаросопроводительная документация**

 Полные сведения о грузе должны быть записаны в протокол фумигации.



 **Пригодность груза к обработке (см. также *Информационный***

 ***лист пригодности груза к обработке)***

 Товары не должны быть обернуты или покрыты таким образом, чтобы фумигант не мог

 получить доступ ко всем поверхностям товаров, доступным BMSB. Заводскую упаковку/обертку

 не требуется открывать, удалять или разрезать, однако вся транспортная упаковка/обертка

 должна быть открыта, удалена или разрезана таким образом, чтобы фумигант мог получить

 доступ ко всем поверхностям товаров.

 **Свободное воздушное пространство/загрузка**

 Должно быть предусмотрено пространство между товарами и вокруг них в камере обработки,

 чтобы можно было разместить трубки контроля фумиганта в необходимых местах, чтобы

 фумигант равномерно распределялся по всей камере обработки, а также чтобы разместить

 вентилятор внутри камеры для циркуляции воздуха.

 **Температура**

 Температура груза должна быть выше 10°C и должна быть измерена во время обработки.

 **Контрольные трубки**

 Минимум три трубки контроля фумигации должны быть помещены в фумигационные камеры

 объемом 30 м³ или более. Контрольные трубки должны быть размещены:

 • на переднем основании камеры с противоположной стороны от трубы подачи фумиганта,

 • как можно ближе к самой середине товаров, и

 • в верхней задней части камеры с противоположной стороны от контрольной трубки переднего

 основания.



|  |
| --- |
|  Требования по соответствию фумигации бромистым метилом от BMSB |

 **Расчет дозы**

 Все подробности относительно фумигационной

 камеры, прогноза минимальной температуры

 и расчета дозы должны быть записаны в протоколе

 фумигации.

 **Применение фумиганта**

 Расчетная доза должна применяться при

 работающем вентиляторе, способствующем

 распределению фумиганта по всей камере. Время

 окончания подачи фумиганта должно быть

 записано в протоколе фумигации.

 **Контроль фумиганта**

 Контроль фумиганта является обязательным

 в начале и конце фумигации. Дополнительный

 контроль допускается, если это необходимо.

 Все показания контроля фумиганта должны

 быть задокументированы в протоколе фумигации

 с указанием времени снятия показаний.

 **Время начала**

 Временем начала фумигации считается момент, когда:

 • показания концентрации фумиганта во всех

 контрольных трубках выше 24г/м3, и

 • все показания сбалансированы (15%).

 Если эти два требования не соблюдены и если в

 камере достаточно фумиганта, необходимо включить

 вентиляторы для дальнейшего распределения

 фумиганта и провести дополнительное снятие

 показаний, чтобы проверить, соблюдены ли

 требования времени начала.

 **Время окончания**

 Временем окончания фумигации считается момент,

 когда:

 • показания концентрации фумиганта во

 всех контрольных трубках равны или выше

 необходимой концентрации.

 Если это требование не выполнено, фумигация

 не удалась, и требуется повторная обработка.

 Добавление газа в конце обработки НЕ разрешается

 для грузов, предназначенных для Австралии (если

 концентрация газа падает ниже минимально

 допустимого уровня показаний на любом этапе

 фумигации, это значит, что обработка не удалась).

**Проветривание**

Фумигационная камера должна быть проветрена

до 5ppm (миллионных долей) или ниже, прежде

чем товары будут возвращены клиенту. Показания

предельно допустимой концентрации (ПДК)

должны быть сняты и зарегистрированы

в протоколе фумигации.

**Сертификация**

Должен быть выдан сертификат, подтверждающий,

что фумигация соответствовала требованиям и

была эффективной. Данные сертификата должны

совпадать с данными, указанными в протоколе

фумигации.

**Документация**

Шаблоны протокола фумигации и сертификата

обработки содержатся в методике MB фумигации

и на веб-сайте департамента. Их использование

обеспечивает запись всей обязательной информации

для всей проведенной MB фумигации от BMSB.

**Неудачная обработка**

Грузы будут проверяться по прибытии, и неудачные

результаты из-за неверного выполнения обработки

приведут к задержкам, затратам, повторной

обработке, отказу в выгрузке, к отправке обратно,

а также приостановке работы с организациями,

осуществляющими обработку. Приостановка

повлияет на грузы, находящиеся в пути.





**Австралия** 1800 900 090 или +61 3 8318 6700

(за пределами Австралии)

**Новая Зеландия** 0800 00 83 33 (только в Новой Зеландии)

или +64 4 830 1574 (за пределами Новой Зеландии)

[**agriculture.gov.au/bmsb**](http://agriculture.gov.au/bmsb)[**biosecurity.govt.nz/bmsbrequirements**](https://www.biosecurity.govt.nz/importing/vehicles-and-machinery/requirement-documents-for-importing-vehicles-machinery-or-parts/brown-marmorated-stink-bug-requirements/)

BIO4074\_0919

**Facebook:** [Australian Biosecurity](https://www.facebook.com/australianbiosec/) / [MPIgovtnz](https://www.facebook.com/MPIgovtnz)
**Twitter:** @[DeptAgNews](https://twitter.com/DeptAgNews) / [@MPI\_NZ](https://twitter.com/MPI_NZ)